[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# source

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-probe)# source {A.B.C.D|X:X::X:X|IFNAME}`

`(config-linkmon-probe)# no source`

対象リンク監視プローブ（ICMP）における調査パケットの始点アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点アドレスの設定を削除する。
初期状態は未設定。
本コマンドで指定するアドレスやインターフェースは装置上に設定済みかつ稼働状態になっている必要がある。
未設定時はシステムが始点アドレスを自動選択する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPv4アドレス
`X:X::X:X` | IPv6アドレス
`IFNAME` | インターフェース名。本パラメーター指定時は、該当インターフェースのプライマリーアドレスを調査パケットの始点アドレスとして使用する

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- source（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

destination（リンク監視プローブモード）
ip-version（リンク監視プローブモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q