[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# dns-server

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# dns-server A.B.C.D`

`(dhcp-config)# no dns-server [A.B.C.D]`

DHCPクライアントに提供するIP設定情報のうち、「dns-server」（オプションコード6。使用できるDNSサーバー）の情報を追加する。
DHCPではDNSサーバーのアドレスを優先度の高い順に複数提供することができる。その場合は、本コマンドを複数回実行する。
no形式で実行した場合は、指定したdns-serverの情報を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | DNSサーバーのIPアドレス。no形式で実行する場合は、アドレスを省略するとすべてのアドレスが削除される

### 使用例

■ DNSサーバーとして192.168.10.5、192.168.10.11、192.168.20.5の3つのアドレスを通知するよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# dns-server 192.168.10.5 ↓
    awplus(dhcp-config)# dns-server 192.168.10.11 ↓
    awplus(dhcp-config)# dns-server 192.168.20.5 ↓

■ DNSサーバー192.168.20.5のアドレスを通知しないよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# no dns-server 192.168.20.5 ↓

■ すべてのDNSサーバーのアドレスを通知しないよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# no dns-server ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dns-server（DHCPモード）

### 関連コマンド

network（DHCPモード）
range（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q