[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# sample-size

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# sample-size <1-100>`

`(config-ping-poll)# no sample-size`

対象Pingポーリング設定において、到達性判断のために保持しておくPingパケットの数を変更する。
no形式で実行した場合は未設定（fail-countと同じ値）に戻る。

### パラメーター

`<1-100>` | 到達性判断のために保持しておくPingパケットの数。直前のsample-size回のPingに対して、fail-count回の無応答があった場合、監視対象機器が到達不可能になったと判断する。fail-countがsample-size以下となるよう設定すること。未設定時はfail-countと同じ値になる

### 注意・補足事項

■ fail-countよりも小さい値を指定することはできない。一方、fail-countコマンドでfail-countを現行のsample-sizeよりも大きい値に変更すると、sample-sizeの設定値もfail-countと同じになるよう自動的に引き上げられる。

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sample-size（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

fail-count（Pingポーリングモード）
ping-poll（グローバルコンフィグモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q