[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ipv6 dhcp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`> show ipv6 dhcp`

DHCPv6のDUIDを表示する。

### 使用例

    awplus# show ipv6 dhcp ↓
    DHCPv6 Server DUID: 0001000117ab6876001577f7ba23

### 関連コマンド

ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
ipv6 dhcp server（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q