[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 pim dr-priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config-if)# ipv6 pim dr-priority <0-4294967294>`

`(config-if)# no ipv6 pim dr-priority`

（PIM-SMv6）対象インターフェースにおけるDR優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
LAN上に複数のPIM-SMv6ルーターが存在する場合、DR優先度のもっとも大きいルーターが該当LANの代表ルーター（DR = Designated Router）になる。

### パラメーター

`<0-4294967294>` | DR優先度。初期値は1

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 pim dr-priority（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim ignore-rp-set-priority（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode interface（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode neighbor（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q