[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# atmf container

モード: グローバルコンフィグモード --> AMFコンテナコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] atmf container NAME`

AMFコンテナを作成し、その内容を設定するためのAMFコンテナコンフィグモードに移動する。
あるいは、AMFコンテナの内容を編集するため、AMFコンテナコンフィグモードに移動する。
no形式で実行した場合は、指定したAMFコンテナを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | AMFコンテナ名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf container（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- area-link（AMFコンテナコンフィグモード）
             +- description（AMFコンテナコンフィグモード）
             +- state（AMFコンテナコンフィグモード）

### 関連コマンド

show atmf container（特権EXECモード）
atmf container login（特権EXECモード）
description（AMFコンテナコンフィグモード）
area-link（AMFコンテナコンフィグモード）
bridge-group（インターフェースモード）
state（AMFコンテナコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q