[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# server

モード: PPPoEパススルーモード
カテゴリー: PPP / PPPoEパススルー

`(config-pppoe-relay)# [no] server IFNAME`

対象PPPoEパススルーインスタンスのサーバー（PPPoE AC）側インターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は指定したサーバー側インターフェースを削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名（Ethernetインターフェース）

### コマンドツリー

    pppoe-relay (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server（PPPoEパススルーモード）

### 関連コマンド

client（PPPoEパススルーモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q