[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip dhcp globally-authoritative

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(config)# [no] ip dhcp globally-authoritative`

DHCPサーバーがグローバルな権限（すべてのネットワークに対する権限）を持つよう設定する。
no形式で実行した場合はグローバルな権限を無効にし、DHCPプールのネットワークに対してのみ権限を持つよう設定する。
初期設定ではグローバルな権限を持つ。
グローバルな権限を持つDHCPサーバーは、他のDHCPサーバー宛てのDHCPメッセージ※（Request/Inform）を受信した場合でも該当メッセージに応答（NAK）する。
一方、グローバルな権限を持たないDHCPサーバーは、他のDHCPサーバー宛てのDHCPメッセージ※には応答しない。
（※DHCPプールで定義されたネットワークと異なるインターフェースで受信したDHCPメッセージ）
なお、DHCPサーバー機能とDHCPリレー機能の両方を有効にしている場合は、DHCPリレー対象のメッセージにDHCPサーバーが応答しないよう、グローバルな権限が自動的に無効化される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp globally-authoritative（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q