[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# sid

モード: IPSモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`(config-ips)# sid <1-2147483647> action ACTION`

`(config-ips)# no sid <1-2147483647> action`

指定した特定のルール番号（SID）にのみアクションを設定する。
no形式で実行すると、IPSカテゴリー単位のアクションに戻す。
初期状態は未設定。
各IPSカテゴリーは複数のルール（カテゴリーに該当するかどうかの判定条件）で構成されており、初期設定ではカテゴリー単位にアクションが設定されている。
本コマンドを使用すると、カテゴリー単位ではなく、カテゴリーの中の特定のルールに対してアクションを設定できる。
ルール番号（SID）はログに [sid:2220006] のように表示される。

> Note

> > IPSのログについては解説編をご覧ください。

    2022 Sep 08 00:25:03 local5.info awplus IPS[2326]: [Alert] IPS: smtp-events SMTP no server welcome message [sid:2220006] [smtp] 172.16.XX.XX:XX -> 192.168.XX.XX:XX

### パラメーター

`<1-2147483647>` | ルール番号
`action ACTION` | アクション。下記から選択する
| `alert` | アラート。ログメッセージを出力するだけで、該当カテゴリーに分類されたパケットは通過させる
| `deny` | 拒否。該当カテゴリーに分類されたパケットを破棄する
| `disable` | アクション無効。該当カテゴリーに分類されたパケットは通過させる。IPS機能として特別なアクションは行わない

### 使用例

■ SID 2220006において、IPSカテゴリーに対するアクションを無効にする。

    awplus(config-ips)# sid 2220006 action disable ↓

■ SID 2220006において、IPSカテゴリーに対するアクションに戻す。

    awplus(config-ips)# no sid 2220006 action ↓

### コマンドツリー

    ips (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sid（IPSモード）

### 関連コマンド

category action（IPSモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q