[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 nd dns-server

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd dns-server {X:X::X:X|IFNAME}`

対象IPv6インターフェースから送信するルーター通知（RA）パケットに含めるDNSサーバーアドレス（RDNSSオプション）を追加する。
no形式で実行した場合は、指定したDNSサーバーアドレスを通知対象から削除する。
初期状態では未設定（RAでDNSサーバーアドレスを通知しない）。
なお、RAの送信は初期設定では無効。有効化するには、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | DNSサーバーのIPv6アドレス
`IFNAME` | インターフェース名。DNSサーバーアドレスとして本製品のIPv6アドレスを通知する場合に使用する。本パラメーターを使用する場合、指定したインターフェースに設定されているIPv6アドレスの中でもっとも小さいアドレスが通知される

### 注意・補足事項

■ 2つのDNSサーバーアドレスをRAで通知する。

    awplus(config-if)# ipv6 nd dns-server 2001:db8:10:10::5 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 nd dns-server 2001:db8:10:10::6 ↓

■ eth0インターフェースのIPv6アドレスをDNSサーバーアドレスとしてRAで通知する。

    awplus(config-if)# ipv6 nd dns-server eth0 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd dns-server（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 nd dns search-list（インターフェースモード）
ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q