[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ipv6 protocols rip

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`> show ipv6 protocols rip`

RIPngルーティングプロセスの設定や状態に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show ipv6 protocols rip ↓
    Routing Protocol is "RIPng"
      Sending updates every 30 seconds with +/-5 seconds, next due in 7 seconds
      Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
      Outgoing update filter list for all interface is not set
      Incoming update filter list for all interface is not set
      Default redistribute metric is 1
      Redistributing: static
      Interface
        eth1
        eth2
      Routing for Networks:

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### 関連コマンド

default-metric（RIPngモード）
distribute-list（RIPngモード）
ipv6 router rip（インターフェースモード）
neighbor（RIPngモード）
redistribute（RIPngモード）
timers basic（RIPngモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q