[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 multicast-routing

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / 一般設定

`(config)# [no] ipv6 multicast-routing`

IPv6マルチキャストルーティングを有効にする。
no形式で実行した場合はIPv6マルチキャストルーティングを無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 multicast-routing（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld（インターフェースモード）
ipv6 multicast route（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q