[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip ospf cost

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] cost <1-65535>`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] cost`

対象OSPFインターフェースのコストを手動設定する。
コストを手動設定している場合、該当インターフェースでは自動計算は行われない。
no形式で実行した場合は手動設定値を削除し、コストを自動計算するようにする。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス
`<1-65535>` | OSPFにおけるインターフェースの通過コスト（メトリック）

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf cost（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ip ospf database router（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q