[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip dns forwarding source-interface

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# ip dns forwarding source-interface IFNAME`

`(config)# no ip dns forwarding source-interface`

DNSサーバーへの問い合わせ時に送信元とするインターフェースを設定する

### パラメーター

`IFNAME` | DNSサーバーへの問い合わせ時に送信元とするインターフェース

### 使用例

■ vlan1を送信元インターフェースとして設定する。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dns forwarding source-interface vlan1 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding source-interface（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding retry（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding timeout（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q