[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# bgp enforce-first-as

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp enforce-first-as`

（IPv4/IPv6）eBGPピアからのUPDATEメッセージにおいて、該当ピアの所属ASがAS_PATH属性の先頭にない場合、メッセージを拒否するよう設定する。
no形式で実行した場合は、該当ピアの所属ASがAS_PATH属性の先頭になくてもUPDATEメッセージを受信するよう設定する。
初期状態では、該当ピアの所属ASがAS_PATH属性の先頭になくてもUPDATEメッセージを受信する。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp enforce-first-as（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor remote-as（BGPモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q