[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show softwire statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`# show softwire statistics`

MAP-Eトンネルインターフェースの統計情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show softwire statistics  ↓

    General
    --------------------------------------------
    auth-fail                  9
    bad-data-resp-server       0
    bad-format-resp-server     0
    com-fail-server            0
    def-sleep-range            0
    def-startup-sleep-range    0
    mem-alloc-fail-hgw         0
    mem-alloc-fail-server      0
    no-ipv6-match-resp-server  0
    rule-retrieve-sleep-start  9
    unknown-com-fail-server    0
    unknown-rule-state         0

    Rule Server Tx/Rx
    --------------------------------------------
    rule-req-tx                0
    rule-resp-rx-fail-300      0
    rule-resp-rx-fail-400      0
    rule-resp-rx-fail-500      0
    rule-resp-rx-fail-unknown  0
    rule-resp-rx-success       0
    rule-resp-rx-timeout       0

    Auth Server Tx/Rx
    --------------------------------------------
    auth-req-tx                9
    auth-resp-rx-911           0
    auth-resp-rx-fail-other    9
    auth-resp-rx-good          0
    auth-resp-rx-nochg         0
    auth-resp-rx-nohost        0
    auth-resp-rx-timeout       0

    Hardware Gateway
    --------------------------------------------
    hgw-resp-active            0
    hgw-resp-inactive          0
    Hardware Gateway Status    Inactive

### 関連コマンド

softwire-configuration（グローバルコンフィグモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q