[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# do

モード: 任意のコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`(config)# do TEXTLINE`

通常EXECモード（非特権または特権）で実行しなくてはならないコマンドを、グローバルコンフィグモードをはじめとする各種コンフィグモードで実行する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | EXECモードにおけるコマンド行。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

    awplus(config)# do show system serialnumber ↓
    XXXXXX0000000000

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、グローバルコンフィグモードだけでなく、ラインモード、インターフェースモードなど、各種コンフィグモードでも実行できる。

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q