[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ip bgp neighbors keepalive

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip bgp neighbors {A.B.C.D|X:X::X:X} keepalive`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアとの間で送受信したKEEPALIVEメッセージの数を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス

### 使用例

    awplus> show ip bgp neighbors 192.168.1.1 keepalive ↓
     Received 49 KEEPALIVE messages and Sent 52 KEEPALIVE messages

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q