[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip forward-protocol udp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / UDPブロードキャストヘルパー

`(config)# [no] ip forward-protocol udp <1-65535>`

UDPブロードキャストヘルパー機能の転送対象UDPポート（終点ポート）リストに指定したポート番号を追加する。
ポート番号は32個まで登録可能。
no形式で実行した場合は、転送対象UDPポートリストから指定したポート番号を削除する。
本コマンドは転送対象となる終点ポート番号を設定するだけ。実際にUDPブロードキャストヘルパーを動作させるには、本コマンドで転送対象ポート番号を設定するとともに、転送元のIPインターフェース（ブロードキャストパケットの受信インターフェース）に対してip helper-addressコマンドを実行し、受信したUDPブロードキャストパケットの転送先IPアドレスを設定する必要がある。

### パラメーター

`<1-65535>` | 転送対象の終点UDPポート番号

### 使用例

■ UDPブロードキャストヘルパー機能の転送対象UDPポートリストに、終点ポート137と138を追加する。

    awplus(config)# ip forward-protocol udp 137 ↓
    awplus(config)# ip forward-protocol udp 138 ↓

■ UDPブロードキャストヘルパー機能の転送対象UDPポートリストから、終点ポート137を削除する。

    awplus(config)# no ip forward-protocol udp 137 ↓

### 注意・補足事項

■ DHCP/BOOTPパケット（終点ポート67、68）の転送には、本機能ではなくDHCPリレー機能を使うこと。詳しくは「IP付加機能」の「DHCPリレー」を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip forward-protocol udp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip helper-address（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q