[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# timers spf exp

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# [no] timers spf exp MIN MAX`

最短パス計算（SPF計算）時に使用するタイマーの値の調整値を指定する。
no形式で実行した場合は調整値を初期値に戻す。

### パラメーター

`MIN :=` | `<0-2147483647>`
| SPF計算の変更を受信したときの遅延時間の最小値（ms）。初期値は500
`MAX :=` | `<0-2147483647>`
| SPF計算の変更を受信したときの遅延時間の最大値（ms）。初期値は50000

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- timers spf exp（OSPFモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q