[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor unsuppress-map

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} unsuppress-map NAME`

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、集約経路エントリーに含まれる集約前の個別経路を一部例外的に通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、個別経路の例外的通知設定を削除する。
初期設定では、aggregate-addressコマンドのsummary-onlyオプション付きで設定した集約経路エントリー内の個別経路は通知されない。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`NAME` | ルートマップ名。例外的に通知したい個別経路エントリーだけをpermitするよう設定しておくこと

### 使用例

■ 集約経路エントリー2001:db8:10::/48に含まれる集約前の個々の経路のうち、2001:db8:10:50::/64と2001:db8:10:60::/64を、BGPピア2001:db8:2222:10::5に例外的に通知するよう設定する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard leakable6 permit 2001:db8:10:50::/64 exact-match ↓
    awplus(config)# ipv6 access-list standard leakable6 permit 2001:db8:10:60::/64 exact-match ↓
    awplus(config)# route-map leakable6_to_5 permit 10 ↓
    awplus(config-route-map)# match ipv6 address leakable6 ↓
    awplus(config-route-map)# exit ↓
    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# aggregate-address 2001:db8:10::/48 summary-only ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::5 unsuppress-map leakable6_to_5 ↓

### 注意・補足事項

■ summary-onlyオプションを指定していない集約経路エントリーでは、もともと集約前の個別経路も通知されるため、本コマンドの設定は効果を持たない。
■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor unsuppress-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

aggregate-address（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q