[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# erase factory-default

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# erase factory-default`

機器を工場出荷状態にする。
本コマンドを実行すると、フラッシュメモリーとNVS（搭載機種のみ）内のファイルが、下記のものを除いてすべて削除され、その後システムが再起動される。
[削除対象外のファイル]

- 通常用ファームウェアイメージファイル
- 通常用ファームウェアの設定を保持しているシステムファイル
- ライセンスの情報を保持しているシステムファイル
- 最新のGUIファイル（Web GUI対応機種）

なお本コマンドは、外部メディア（USBメモリーやSD/SDHCカード）上のファイルには影響を与えない（変更、削除などを行わない）。

### 使用例

    awplus# erase factory-default ↓
    This command will erase all NVS, all flash contents except for
    the boot release, and any license files, and then reboot the switch.
    Proceed ? (y/n): y ↓

### 注意・補足事項

■ システムファイルへのアクセス制限（strict-user-process-controlコマンド）有効時には本コマンドを実行できない。本コマンドを実行するときは、事前にシステムファイルへのアクセス制限を無効化すること。
■ 本コマンドは単体構成（非VCS構成）で実行すること（VCS構成時はエラーになる）。また、SwitchBlade x8100の場合は、単体構成かつコントロールファブリックカード（CFC）を1枚だけ装着した状態で実行してください（CFC2枚構成はサポート対象外）。
■ 本コマンド実行時に、外部メディア（USBメモリーやSD/SDHCカード）上のイメージファイルが通常用ファームウェアに設定されていた場合、バックアップ用ファームウェアとして設定されているフラッシュメモリー上のイメージファイルが通常用ファームウェアに設定される（外部メディア上のイメージファイルを通常用ファームウェアに設定する場合は、必ずバックアップ用ファームウェアも設定する必要がある）。

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q