[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip igmp last-member-query-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp last-member-query-interval <1000-25500>`

`(config-if)# no ip igmp last-member-query-interval`

対象インターフェースにおけるIGMPの動作パラメーターLast Member Query Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1000-25500>` | 対象インターフェースでIGMP Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（Last Member Query Interval）。また、同Queryの送信間隔でもある。単位はミリ秒。初期値は1000

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp last-member-query-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q