[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip pim rp-candidate

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim rp-candidate IFNAME [priority <0-255>] [interval <1-16383>]`

`(config)# no ip pim rp-candidate [IFNAME]`

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント候補（C-RP）として動作するよう設定する。
no形式で実行した場合はC-RPとしての設定を削除する。
本製品では、複数のRPを静的に設定することが可能。また、静的RPとブートストラップメカニズムによる動的RPを併用してもよい。
RP設定に関する仕様は以下のとおり。

- 同一のグループ範囲に対して、ブートストラップルーター（BSR）から動的に学習したRPと静的設定したRPの両方が存在している場合、BSRから学習した動的RPのほうが優先的に使用される。動的RPが複数存在している場合は、通常どおりRP優先度とハッシュ関数によって実際に使用するRPが決定される。
- 同一のグループ範囲に対して、静的RPが複数存在している場合は、もっとも大きいIPアドレスを持つものが使用される。
- 本製品では、静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に該当RPが担当するグループ範囲を指定することはできない。つねに224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループアドレス）を指定したものと見なされる。

### パラメーター

`IFNAME` | 自らをC-RP（ランデブーポイント候補）として広告するときのIPアドレスが設定されているインターフェース名
`priority <0-255>` | RP（Rendezvous Point）決定時の優先度。値が小さいほど優先度が高く、RPになる可能性が高くなる
`interval <1-16383>` | Candidate-RP-Advertisementメッセージの送信間隔

### 使用例

■ ランデブーポイント候補（C-RP）として動作するよう設定する。広告時のアドレスにはeth0のIPアドレスを使う。

    awplus(config)# ip pim rp-candidate eth0 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。
■ PIM-SM使用時、ランデブーポイントがダウンしていてもマルチキャストルーティングが行われることがあるが、この状態が続くとCPU 使用率が上昇する。ランデブーポイントを設定するときはループバックインターフェースのアドレスを使用してダウンしないようにするか、ランデブーポイントを複数用意して冗長化すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q