[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# protect

モード: IPSモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`(config-ips)# [no] protect`

侵入防御（IPS）機能を有効化する。
no形式で実行した場合は侵入防御（IPS）機能を無効化する。
初期設定は無効。
侵入防御（IPS）機能を有効化すると、組み込みのIPSカテゴリーデータベースにもとづいて侵入防御（IPS）エンジンがパケットの内容を検査し、各トラフィックをIPSカテゴリー（イベント種別）に分類する（show ips categoriesコマンドで確認可能）。
各カテゴリーに対するデフォルトアクションはalert（ログへの記録）だが、category actionコマンドでカテゴリーごとにアクションを変更可能。

### 使用例

■ 侵入防御（IPS）機能を有効化する。

    awplus(config)# ips ↓
    awplus(config-ips)# protect ↓

■ 侵入防御（IPS）機能を無効化する。

    awplus(config)# ips ↓
    awplus(config-ips)# no protect ↓

### コマンドツリー

    ips (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- protect（IPSモード）

### 関連コマンド

category action（IPSモード）
show ips（特権EXECモード）
show ips categories（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q