[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ipv6 ospf database external

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`> show ipv6 ospf database external [A.B.C.D] [adv-router A.B.C.D|self-originate]`

リンク状態データベース（LSDB）に格納されているAS外部LSA（タイプ5LSA）の内容を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | リンク状態ID（Link State ID欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`adv-router A.B.C.D` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`self-originate` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する

### 使用例

    awplus> show ipv6 ospf database external ↓

                OSPFv3 Router with ID (10.10.10.5) (Process *null*)

                    AS-external-LSA

      LS age: 4
      LS Type: AS-External-LSA
      Link State ID: 0.0.0.7
      Advertising Router: 10.10.10.5
      LS Seq Number: 0x80000001
      Checksum: 0x5859
      Length: 56
        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
        Metric: 5001
        Prefix: 2001:db8:5001::/48
        Prefix Options: 0 (-|-|-|-)
        Forwarding Address: 2001:db8:5000:e000::2
        External Route Tag: 0

      LS age: 4
      LS Type: AS-External-LSA
      Link State ID: 0.0.0.8
      Advertising Router: 10.10.10.5
      LS Seq Number: 0x80000001
      Checksum: 0x3756
      Length: 56
        Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)
        Metric: 5999
        Prefix: 2001:db8:5fff::/48
        Prefix Options: 0 (-|-|-|-)
        Forwarding Address: 2001:db8:5000:10::2
        External Route Tag: 0

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### 関連コマンド

show ipv6 ospf database（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database network（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database router（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q