[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ntp source

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp source {A.B.C.D|X:X::X:X}`

`(config)# no ntp source`

NTPパケット送信時の始点IPアドレスを明示的に指定する。
no形式で実行した場合は始点IPアドレスを未設定に戻す。
本コマンドはNTPクライアント動作にのみ適用される。

### パラメーター

`A.B.C.D` | NTPパケット送信時の始点IPアドレス
`X:X::X:X` | NTPパケット送信時の始点IPv6アドレス

### 注意・補足事項

■ AMFを使用する場合、本コマンドは使用不可。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ntp source（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q