[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# area authentication ipsec

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# area AREAID authentication ipsec spi <256-4294967295> HASHALG`

`(config-router)# no area AREAID authentication ipsec spi <256-4294967295>`

指定したOSPFv3エリアでIPsec認証ヘッダー（AH）による認証を行うよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したOSPFv3エリアで認証を行わないよう設定する。
初期設定ではどのエリアでも認証を行わない。
なお、ipv6 ospf authentication ipsecコマンドでインターフェース固有の認証方式を設定することもできる。この場合は、インターフェースごとに設定した認証方式が優先される。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFv3エリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`spi <256-4294967295>` | SPI（セキュリティー・パラメーター・インデックス）値
`HASHALG :=` | `{md5 KEY | sha1 KEY}`
| AHの認証アルゴリズム。以下から選択する
| `md5 KEY` | MD5のハッシュキー。32桁の16進数で指定する
| `sha1 KEY` | SHA1のハッシュキー。40桁の16進数で指定する

### 使用例

■ エリア2でIPsec（AH）によるMD5認証を行うよう設定する。SPIは1002とする。

    awplus(config-router)# area 2 authentication ipsec spi 1002 md5 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF ↓

■ エリア2でIPsec（AH）の設定（SPI=1002）を無効にする。

    awplus(config-router)# no area 2 authentication ipsec spi 1002 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area authentication ipsec（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

area encryption ipsec（OSPFv3モード）
area virtual-link authentication ipsec（OSPFv3モード）
ipv6 ospf authentication ipsec（インターフェースモード）
show ipv6 ospf（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q