[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor allowas-in

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} allowas-in <1-10>`

`(config-router-af)# no neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} allowas-in`

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループから受信した経路のAS_PATH属性に自AS番号が含まれていても、この経路を受け入れるよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループから受信した経路のAS_PATH属性に自AS番号が含まれていた場合、この経路を破棄する。
初期状態では、受信した経路のAS_PATH属性に自AS番号が含まれていた場合、この経路を破棄する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`<1-10>` | 自AS番号の最大数。受信した経路のAS_PATH属性に含まれる自AS番号の数がここで指定した数以内であれば、該当経路を受け入れる

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor allowas-in（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

clear bgp ipv6（特権EXECモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q