[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 pim ignore-rp-set-priority

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ipv6 pim ignore-rp-set-priority`

（PIM-SMv6）ランデブーポイント候補（C-RP）の中から実際に使用するRPを選択するときに、RP優先度を使用せず、ハッシュ関数だけを使用するよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、RP優先度とハッシュ関数を用いて使用するRPを決定する。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim ignore-rp-set-priority（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q