[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# tunnel mode lw4o6

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / LW4o6

`(config-if)# tunnel mode lw4o6`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードをLW4o6トンネルに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
LW4o6トンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - ソフトワイヤー設定（tunnel softwireコマンド）

> Note

> > LW4o6トンネルインターフェースでは、トンネルの終端アドレスやトンネルインターフェースに設定する上位層アドレス（IPv4アドレス）などはDHCPv6によって自動的に取得・設定されます。

> Note

> > LW4o6トンネルインターフェースは、IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）には対応していません。

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをLW4o6に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode lw4o6 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
tunnel softwire（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q