[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# distribute-list

モード: RIPngモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# [no] distribute-list prefix PLISTNAME {in|out} [IFNAME]`

ディストリビュートリストを定義して、RIPngパケットの送受信時に経路をフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

### パラメーター

`prefix PLISTNAME` | IPv6プレフィックスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`in|out` | ディストリビュートリストの適用方向。in（RIPng経路の受信時）、out（RIPng経路の送信時）から選択する
`IFNAME` | IPv6インターフェース名。指定したインターフェースで送受信されるRIPv6経路だけをディストリビュートリストの対象にしたい場合に指定する。省略時はすべてのインターフェースに適用される

### 使用例

■ eth1からは2001:db8:10::/48の範囲におさまる経路をRIPngで送信しないよう設定する。

    awplus(config)# ipv6 prefix-list no10 deny 2001:db8:10::/48 le 128 ↓
    awplus(config)# ipv6 prefix-list no10 permit any ↓
    awplus(config)# router ipv6 rip ↓
    awplus(config-router)# distribute-list prefix no10 out eth1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- distribute-list（RIPngモード）

### 関連コマンド

ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）
show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q