[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# probe type

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# probe type {arp|ping}`

IPアドレスの使用状況確認をPINGで行うかARPで行うかを指定する。初期値はping

### パラメーター

`arp` | ARPリクエストを送信する
`ping` | Pingを送信する

### 使用例

■ IPアドレスの使用状況確認をARPで行う

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dhcp pool P2 ↓
    awplus(dhcp-config)# probe type arp ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- probe type（DHCPモード）

### 関連コマンド

ip dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
probe enable（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q