[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# bgp nexthop-trigger delay

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config)# [no] bgp nexthop-trigger delay <1-100>`

（IPv4/IPv6）BGPネクストホップアドレス追跡の遅延間隔を設定する。
no形式で実行した場合は、遅延間隔を初期設定に戻す。

### パラメーター

`<1-100>` | ネクストホップトリガーの遅延間隔（秒）。初期値は5

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- bgp nexthop-trigger delay（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

bgp nexthop-trigger enable（グローバルコンフィグモード）
bgp nexthop-trigger-count（BGPモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q