[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# terminal length

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`> terminal length <0-512>`

`> terminal no length`

現行端末セッション（このコマンドを入力した端末）における1画面当たり表示行数を変更する。
「terminal no length」の形式で実行した場合は初期値に戻る。
1画面当たり表示行数は各種コマンドで設定できるが、優先順位は次のとおり。

1. 非特権EXECモードのterminal lengthコマンド
2. ラインモードのlengthコマンド

### パラメーター

`<0-512>` | 端末1画面当たりの表示行数。0を指定した場合は、画面単位での一時停止が行われなくなる。初期値は24

### 使用例

■ 現行端末セッションにおけるページ当たり行数を60行に変更する。

    awplus> terminal length 60 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは現在の端末セッションにのみ影響する。行数を恒久的に変更したい場合は、ラインモードのlengthコマンドを使用すること。
■ 本コマンドで設定した1画面当たり表示行数は、dirコマンドの表示には影響しない。

### 関連コマンド

length（ラインモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q