[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# authentication

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# [no] authentication {eapmd5|eaptls|peap|mac}`

ローカルRADIUSサーバーで使用する認証方式を指定する。
no形式で実行した場合は指定した認証方式を無効にする。
初期設定ではすべての認証方式が有効。
本コマンドの設定は、ローカルRADIUSサーバーに登録されているすべてのユーザーに適用される。

### パラメーター

`eapmd5` | EAP-MD5
`eaptls` | EAP-TLS
`peap` | PEAP
`mac` | PAP

### 注意・補足事項

■ 各認証方式の対象機能は解説編を参照。
■ 本製品ではPEAP方式の認証処理でEAP-TLSの機能を利用する。そのため、PEAP方式を有効にする場合は先にEAP-TLS方式を有効にしておく必要がある。同様にEAP-TLS方式を無効にする場合は先にPEAP方式を無効にしておく必要がある。

### コマンドツリー

    radius-server local (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- authentication（RADIUSサーバーモード）

### 関連コマンド

show radius local-server group（非特権EXECモード）
show radius local-server statistics（非特権EXECモード）
user（RADIUSサーバーモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q