[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 router rip

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-if)# [no] ipv6 router rip`

対象IPv6インターフェースでRIPngを有効にする。
本コマンドを実行すると、対象インターフェースでRIPngパケットの送受信が有効になる。また、対象インターフェースの直結経路がRIPngで通知されるようになる。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでRIPngを無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ vlan10とvlan20でRIPngを有効にする（vlan10とvlan20に接続されたネットワークの情報がRIPngで通知される）。

    awplus(config)# interface vlan10,vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 router rip ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 router rip（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）
show ipv6 rip（非特権EXECモード）
show ipv6 rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q