[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# retransmit

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# retransmit <0-100>`

`(config-ldap-server)# no retransmit`

LDAPサーバーへの要求再送回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は3。

### パラメーター

`<0-100>` | LDAPサーバーへの要求再送回数。LDAPサーバーへの要求がタイムアウトしたときは、ここで指定した回数まで再送を試みる。初期値は3

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- retransmit（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

timeout（LDAPサーバーモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q