[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# web-control

モード: グローバルコンフィグモード --> Webコントロールモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config)# [no] web-control`

Webコントロール（URLフィルタリング）機能の設定を行うため、Webコントロールモードに移行する。
no形式で実行した場合は、Webコントロールモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ Webコントロール機能の設定を開始する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)#

■ Webコントロールモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no web-control ↓
    All Web Control configuration will be removed. Proceed? (y/n): y ↓

### 注意・補足事項

■ サブネットベースNAT（netmapアクション）とは併用できない。
■ Webコントロール（URLフィルタリング）機能とDPI Webカテゴライズ機能は同時に使用できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- web-control（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- action（Webコントロールモード）
             +- bypass-web-control（Webコントロールモード）
             +- category（Webコントロールモード）
             +- move rule（Webコントロールモード）
             +- protect（Webコントロールモード）
             +- provider（Webコントロールモード）
             +- rule（Webコントロールモード）

### 関連コマンド

show web-control（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q