[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# area default-cost

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# area AREAID default-cost <0-16777215>`

`(config-router)# no area AREAID default-cost`

（完全スタブエリア、スタブエリアでのみ有効）指定したOSPFエリアに通知するデフォルト経路のタイプ3LSAのコスト（メトリック）値を設定する。
no形式で実行した場合はコスト値を初期値に戻す。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`<0-16777215>` | エリア内に通知するデフォルト経路のタイプ3LSAのコスト（メトリック）。初期値は1

### 使用例

■ エリア3に通知するデフォルト経路のタイプ3LSAのコストを10に設定する。

    awplus(config-router)# area 3 default-cost 10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area default-cost（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

area stub（OSPFv3モード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q