[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# flood-local

モード: インターフェースモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config-if)# [no] flood-local`

対象ブリッジインターフェース（ソフトウェアブリッジ）において、本製品自身のMACアドレスに宛てたパケット（自装置MACアドレス宛てパケット）のフラッディングを有効にする。
no形式で実行した場合は自装置MACアドレス宛てパケットのフラッディングを無効にする。
初期設定は無効。
本機能有効時は、自装置MACアドレス宛てのパケットを受信して処理せずに、他の全ブリッジポートから出力する。

### 使用例

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）で自装置MACアドレス宛てパケットのフラッディングを有効にする。これにより、本来なら本製品が受信して処理するこれらのパケットを、同一ソフトウェアブリッジに所属する他の全ブリッジポートから出力するようになる。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# flood-local ↓

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）で自装置MACアドレス宛てパケットのフラッディングを無効に戻す。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# no flood-local ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- flood-local（インターフェースモード）

### 関連コマンド

bridge（グローバルコンフィグモード）
mac-learning（インターフェースモード）
show bridge macaddr（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q