[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# clear ping-poll

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`# clear ping-poll {<1-100>|all}`

Pingポーリングのカウンターを初期化し、機器の状態を初期値の「Down」に戻す。

### パラメーター

`<1-100>` | PingポーリングID
`all` | すべてのPingポーリングIDを対象としたい場合に指定する

### 関連コマンド

ping-poll（グローバルコンフィグモード）
show counter ping-poll（非特権EXECモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q