[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# bgp bestpath compare-routerid

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp bestpath compare-routerid`

（IPv4/IPv6）BGPの経路選択プロセスにおいて、他の条件が等しい経路間の優劣比較にルーターID（BGP Identifier）を使うよう設定する。ルーターIDを使う場合、ルーターIDの小さいBGPピアから学習した経路を優位とする。
no形式で実行した場合は、ルーターIDを使わないよう設定する。ルーターIDを使わない場合は、先に学習した経路（学習してからの経過時間の長い経路）を優位とする。
初期状態ではルーターIDを使わず、先に学習した経路を優位とする。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp bestpath compare-routerid（BGPモード）

### 関連コマンド

show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q