[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip ospf authentication-key

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] authentication-key [encrypted] TEXTLINE`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] authentication-key`

対象OSPFインターフェースで使用する簡易パスワード認証用の鍵（パスワード）を設定する。
no形式で実行した場合は鍵を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス
`encrypted` | `TEXTLINE`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`TEXTLINE` | 鍵の値（文字列）。8文字以内で指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ OSPFインターフェースvlan10で簡易パスワード認証を行うよう設定し、パスワードを「jogerino」に設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip ospf authentication ↓
    awplus(config-if)# ip ospf authentication-key jogerino ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。
■ バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf authentication-key（インターフェースモード）

### 関連コマンド

area authentication（OSPFモード）
ip ospf authentication（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q