[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# preference

モード: リンク性能プロファイルモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-profile)# preference {jitter|latency|pktloss|combined}`

`(config-linkmon-profile)# no preference`

対象リンク性能プロファイルにおける優先メトリックを指定する。
no形式で実行した場合は優先メトリックの指定を削除する。
ロードバランス時に選択候補の回線（ネクストホップ）が複数存在するとき、本コマンドで優先メトリックが指定されている場合は、該当メトリックの値がもっとも小さい（＝良好な）回線が選択される。優先メトリックが指定されていない場合は、リンク監視グループ内でIDのもっとも小さい回線が選択される。

### パラメーター

`jitter` | ジッター
`latency` | レイテンシー
`pktloss` | パケットロス
`combined` | ジッター、レイテンシー、パケットロスを総合した複合メトリック値（範囲は0~10で0が最良）を使用する。複合メトリックの値はshow pbr rulesコマンドのCombined metric欄で確認可能

### コマンドツリー

    linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- preference（リンク性能プロファイルモード）

### 関連コマンド

enable（リンク監視プローブモード）
ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon group（グローバルコンフィグモード）
show pbr rules（非特権EXECモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q