[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# pppoe-relay

モード: グローバルコンフィグモード --> PPPoEパススルーモード
カテゴリー: PPP / PPPoEパススルー

`(config)# [no] pppoe-relay NAME`

PPPoEパススルーインスタンスを作成し、その設定を行うためのPPPoEパススルーモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したPPPoEパススルーインスタンスを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | PPPoEパススルーインスタンス名

### 使用例

■ PPPoEパススルーインスタンス「eth0eth1」を作成する。

    awplus(config)# pppoe-relay eth0eth1 ↓
    awplus(config-pppoe-relay)#

■ PPPoEパススルーインスタンス「eth0eth1」を削除する。

    awplus(config)# no pppoe-relay eth0eth1 ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- pppoe-relay（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- client（PPPoEパススルーモード）
             +- max-sessions（PPPoEパススルーモード）
             +- server（PPPoEパススルーモード）
             +- timeout（PPPoEパススルーモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q