[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip address

モード: ゾーン・ネットワーク・ホストモード
カテゴリー: UTM / エンティティー定義

`(config-host)# [no] ip address A.B.C.D`

`(config-host)# [no] ip address dynamic interface IFNAME`

`(config-host)# [no] ip address dynamic fqdn FQDN`

対象ホスト定義に対し、指定したIPv4アドレスの関連付けを追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPv4アドレスの関連付けを削除する。
1つのホスト定義には、MACアドレス（mac-addressコマンド）、IPv4アドレス（ip addressコマンド）、IPv6アドレス（ipv6 addressコマンド）を複数関連付けられる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | 対象ホストのIPアドレス
`dynamic interface IFNAME` | 動的にIPアドレスを取得するインターフェース
`dynamic fqdn FQDN` | 対象ホストのIPアドレスをFQDN（ドメイン名）で指定する。使用条件等については解説編を参照のこと

### 使用例

■ ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下にホスト定義「web」を作成し、複数のIPv4アドレスを関連付ける。

    awplus(config)# zone dmz ↓
    awplus(config-zone)# network servernet ↓
    awplus(config-network)# ip subnet 172.16.10.0/24 ↓
    awplus(config-network)# host web ↓
    awplus(config-host)# ip address 172.16.10.1 ↓
    awplus(config-host)# ip address 172.16.10.11 ↓

■ ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下のホスト定義「web」から、IPv4アドレス172.16.10.11の関連付けを削除する。

    awplus(config)# zone dmz ↓
    awplus(config-zone)# network servernet ↓
    awplus(config-network)# host web ↓
    awplus(config-host)# no ip address 172.16.10.11 ↓

■ ゾーン「public」内のネットワーク「wan」配下にホスト定義「ppp0」を作成し、ppp0インターフェースの動的IPv4アドレスを関連付ける。

    awplus(config)# zone public ↓
    awplus(config-zone)# network wan ↓
    awplus(config-network)# ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 ↓
    awplus(config-network)# host ppp0 ↓
    awplus(config-host)# ip address dynamic interface ppp0 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで指定したIPアドレスが、対象ホスト（host）の所属するネットワーク（network）のサブネット（ip subnet）範囲外の場合は次のような警告メッセージが出力される。

    awplus(config-host)# ip address 172.16.20.5 ↓
    % Warning: Host address does not match any configured subnet

### コマンドツリー

    host (ゾーン・ネットワークモード)
        |
        +- ip address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）

### 関連コマンド

ip subnet（ゾーン・ネットワークモード）
ipv6 address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）
mac-address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）
show entity（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q