[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# nat

モード: グローバルコンフィグモード --> NATモード
カテゴリー: UTM / NAT

`(config)# [no] nat`

NAT機能の設定を行うためNATモードに移行する。
no形式で実行した場合はNATモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ NAT機能の設定を開始するため、NATモードに移行する。

    awplus(config)# nat ↓
    awplus(config-nat)#

■ NATモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no nat ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- nat（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- enable（NATモード）
             +- move rule（NATモード）
             +- rule（NATモード）

### 関連コマンド

show nat（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q