[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# mac-filter-group

モード: インターフェースモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config-if)# mac-filter-group DIR NAME`

`(config-if)# no mac-filter-group DIR`

対象インターフェース（ソフトウェアブリッジまたはブリッジポート）に指定したMACフィルターを適用する。
no形式で実行した場合はMACフィルターの適用を解除する。

### パラメーター

`DIR :=` | `{ingress|egress}`
| MACフィルターの適用方向
| `ingress` | MACフィルターを適用したインターフェース（ソフトウェアブリッジまたはブリッジポート）での受信時に適用
| `egress` | MACフィルターを適用したインターフェース（ソフトウェアブリッジまたはブリッジポート）からの送信時に適用
`NAME` | MACフィルター名（mac-filterコマンドで指定した名前）

### 使用例

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）において、受信時にMACフィルター「bridge_in」を、送信時にMACフィルター「bridge_out」を適用する。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# mac-filter-group ingress bridge_in ↓
    awplus(config-if)# mac-filter-group egress bridge_out ↓

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）の受信MACフィルターを「br1_in」に変更する。
既存フィルターをいったん解除してから新しいフィルターを指定しなおす必要がある点に注意。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# no mac-filter-group ingress ↓
    awplus(config-if)# no mac-filter-group ingress br1_in ↓

### 注意・補足事項

■ MACフィルターの適用場所については解説編を参照。
■ 本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）とブリッジポート（bridge-groupで作成）でのみ有効。
■ 1つのソフトウェアブリッジまたはブリッジポートに適用できるMACフィルターは受信用（ingress）と送信用（egress）の2つ。適用するMACフィルターを変更する場合は、最初に方向とともに本コマンドをno形式で実行した後、本コマンドの通常形式で新しいMACフィルターを適用すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mac-filter-group（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear mac-filter counter（特権EXECモード）
mac-filter（グローバルコンフィグモード）
rule（MACフィルターモード）
show mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q