[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 nd other-config-flag

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd other-config-flag`

対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信するとき、RAパケットのOフラグ（Other stateful configurationフラグ）を立てるよう設定する。
no形式で実行した場合は、RAパケットのOフラグを立てないよう設定する。
初期設定ではOフラグを立てない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd other-config-flag（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 nd managed-config-flag（インターフェースモード）
ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q